Мультимедиа рекордер высокой четкости (HD 1920x1080p), поддержка форматов HD/SD видео, MPEG1/2/4, DivX, HDV, HDTV, AVCHD(H.264),MKV, MP3/WMA/FLAC, фото JPEG. 3.5" HDD SATA, HDMI 1.3, Audio Analog 2.0/Digital, Component, Composite,LAN10/100.
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Модель NTR 82. 

Он отлично работает, не шумит вентилятором, не сильно греется и хорошо выглядит. Производитель плеера находится в Южной Корее и это сильно отличает плеер от аналогичных изделий на рынке. Плюсов у модели NTR 82 более чем достаточно. Особенно хочется отметить, у представленной модели имеется встроенный тюнер DVB-T mpeg-4 HD, что дает возможность пользователю принимать телепередачи нового Российского телевидения, также не маловажно, простое и понятное меню на русском языке.
Запись видео

Модель NTR 82 обладает возможностью записи видео с внешних источников сигнала через SCART или через тюльпан в формате MPEG2. Помимо обычного режима, устройство может производить запись в режиме оттяжки времени (TimeShift), что позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать назад и продолжить просмотр с пропущенного места. Также есть возможность записи по расписанию.
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Внутренний HDD(в комплекте не поставляется)
Благодаря внутреннему подключению жесткого диска, вы сможете хранить до 1,5 ТБ медиафайлов на самом устройстве. Также возможно подключение двух USB носителей и осуществление таких операций с файлами, как копирование, удаление и физическое перемещение файлов между USB накопителями, сетевыми хранилищами, компьютером и внутренним жестким диском.
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Мультиформатность

Модель NTR 82 поддерживает большинство известных форматов аудио и видео файлов, имеющихся в сети Интернет и локальных сетях.

Поддерживаемые форматы видео:

MKV, ASF, WMV, MOV, AVI, RealVideo, Flash Video, DivX, XviD, H.264, VC-1, MPEG-2, 4, M2TS, TS, AVI, H.264 MP, WMV9, RM, RMVB, M4V.

Поддерживаемые форматы аудио:

FLAC, WMA, WMA PRO, MP3, WAV, ASF, MP4, AAC, OGG, RA, RM, RMVB, LPCM, ADPCM, Dolby Digital AC3, DTS.

Цифровой фотоальбом

Поддержка изображений формата JPEG, использующемся в большинстве фотоаппаратов, а также GIF, PNG и BMP позволит насладиться просмотром фотографий на большом экране всей семьей.
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Интерфейс HDMI

Модель NTR 82 поддерживает популярные 1080p HD видео кодеки и контейнеры, включая H.264, MKV, MPEG 2-TS, VC-1, WMV9. Проигрывание множества видеофайлов высокого разрешения на HD LCD или плазменном телевизоре через интерфейс HDMI.

Сетевые возможности

Потоковая передача файлов по локальной сети из общих папок, защищенных паролем на компьютере, NAS или сервере Ethernet (RJ45). Полная поддержка технологии Universal Plug and Play (UPnP) с встроенным Samba Client. UPnP позволяет беспрепятственную интеграцию с такими сервисами как Windows Media Player или Tversity® (потоковый видео контент с Netflix, Hulu, CBS, Youtube, CNN, ESPN и т.д.)
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у модели NTR 82 + DVB-T mpeg-4 HD тюнер 
	Процессор
	Realtek RTD1283DD (включая Dolby и DTS лицензии)

	Видеовыходы
	HDMI ver. 1.3, Компонентный, Композитный

	Аудиовыходы
	Стерео, Цифровой оптический выход

	Сеть
	Ethernet интерфейс стандарта 10-baseT/100-baseT

	Wi-Fi
	поддерживаются USB Wi-Fi адаптеры на чипсетах RealTek RTL-8191SU/8192SU*

	Сетевые возможности
	FTP, UPnP, Samba

	USB
	USB 2.0 host 2 port

	Типы поддерживаемых жестких дисков HDD
	SATA I/II 3.5" HDD

	Файловая система
	Запись и чтение – NTFS / FAT32

	Форматы видео
	Кодеки: H.264, MPEG 1,2,4(DivX, Xvid), VCD, SVCD, DVD, WMV9, M-JPEG (640x480x30p; 848x480x10p), RealVideo 8, 9, 10 (до 1280x720) Контейнеры: MKV [.mkv, .mka], ASF, WMV [.asf, .wmv], MOV, MP4 [.mov, .mp4], MPEG [.ts, .tp, m2ts, .mpg], AVI [.avi, divx], RealVideo [.rm, .rmvb], Flash Video[. v]

	Форматы аудио
	Кодеки: MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3), Dolby Digital(R) (AC-3), DTS, PCM, MPEG-2/4, AAC LC и HE, Microsoft WMA и WMA Pro, FLAC: 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96KHz, DTS 6 ch, LPCM, ADPCM, RA-cook Контейнеры: WAV [.wav, .pcm], ADIF, ADTS [.aac], M4A [.m4a], O.G.G. [.ogg], ASF, WMA [.asf, .wma], FLAC [. ac], RealAudio[.rm, .ra, .rmvb] 

	Запись аудио и видео
	HQ(720x576i, 8Мбит/48КГц, 256Кбит), SP, LP, EP, S-LP

	Изображения
	JPEG, BMP, PNG, GIF

	Субтитры
	MicroDVD [.sub], SubRip [.srt], Sub Station Alpha [.ssa], Sami [.smi]

	Язык
	Русский, Английский

	Питание
	Адаптер AC100~240 V, DC12V

	Комплектация
	Пульт ДУ, блок питания, аудио и видео кабели, руководство пользователя
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